ТЕСТЫ ОГЭ
Технология обработки древесины
5 класс

ВАРИАНТ 1

Класс: ___________   Дата: _______________
Фамилия, имя: ______________________________________

1. Какой инструмент используется для пиления древесины вдоль волокон?
    А) Лучковая пила
    Б) Ножовка
    В) Циркулярная пила
    Г) Стусло

2. Какова влажность древесины, пригодной для обработки?
    А) 5-10%
    Б) 10-15%
    В) 20-25%
    Г) 30-35%

3. Какой вид стружки образуется при продольном строгании?
    А) Кольцевая
    Б) Ленточная
    В) Спиральная
    Г) Точечная

4. Для чего используется шпатлёвка при обработке древесины?
    А) Окраски поверхности
    Б) Заполнения трещин и сучков
    В) Полирования
    Г) Сушки

5. Установите соответствие между видом обработки и назначением:
    1. Шлифование   а) Защита от влаги и грязи
    2. Морение   б) Выравнивание поверхности
    3. Лакирование   в) Окрашивание с сохранением текстуры
         г) Удаление коры

6. Установите соответствие между инструментом и его функцией:
    1. Рубанок   а) Резание поперёк волокон
    2. Долото   б) Срубание и выборка древесины
    3. Пила-ножовка   в) Строгание и сглаживание
         г) Сверление отверстий

7. Установите соответствие между способом соединения и его характеристикой:
    1. На гвоздях   а) Без видимых креплений
    2. На клею   б) Разборное соединение
    3. На шипах   в) Самое быстрое
         г) Наиболее прочное

8. Установите правильную последовательность обработки древесины:
    А. Окончательная отделка лаком
    Б. Строгание рубанком
    В. Пиление заготовки
    Г. Шлифование наждачной бумагой

9. Установите порядок подготовки поверхности древесины к окраске:
    А. Грунтование
    Б. Удаление пыли
    В. Шпатлёвка трещин
    Г. Шлифование

10. Назовите основной вид древесины хвойных пород, используемый в строительстве.
Ответ: ___________________________


ВАРИАНТ 2

Класс: ___________   Дата: _______________
Фамилия, имя: ______________________________________

1. Какой инструмент предназначен для выборки древесины при производстве пазов?
    А) Стамеска
    Б) Шпатель
    В) Напильник
    Г) Наждачная бумага

2. При какой температуре древесина лучше всего усыхает?
    А) При низкой
    Б) При комнатной
    В) При высокой
    Г) Температура не влияет

3. Какое свойство древесины означает способность впитывать влагу?
    А) Твёрдость
    Б) Гигроскопичность
    В) Теплопроводность
    Г) Упругость

4. Какая наждачная бумага используется в финишной обработке?
    А) Крупнозернистая
    Б) Среднезернистая
    В) Мелкозернистая
    Г) Очень крупная

5. Установите соответствие между пороком древесины и его характеристикой:
    1. Сучок   а) Искривление формы при усыхании
    2. Трещина   б) Разрыв между годичными кольцами
    3. Коробление   в) Окаменевший остаток ветки
         г) Потемнение поверхности

6. Установите соответствие между видом пилы и её применением:
    1. Лучковая пила   а) Распиливание толстых брёвен
    2. Двуручная пила   б) Продольное пиление небольших брусков
    3. Ножовка   в) Поперечное и продольное пиление
         г) Криволинейное пиление

7. Установите соответствие между клеем и его применением:
    1. ПВА   а) Универсальный, быстросохнущий
    2. Эпоксидный   б) Для ответственных соединений
    3. Столярный   в) Влагостойкий и прочный
         г) Традиционный для мебели

8. Установите порядок изготовления деревянного изделия из заготовки:
    А. Разметка контуров
    Б. Резание и строгание
    В. Сборка и склеивание
    Г. Отделка поверхности

9. Установите последовательность операций при шлифовании древесины:
    А. Мелкозернистая наждачная бумага
    Б. Удаление пыли
    В. Крупнозернистая наждачная бумага
    Г. Среднезернистая наждачная бумага

10. Укажите вид соединения, при котором две доски скрепляют встык и укрепляют накладкой.
Ответ: ___________________________


ВАРИАНТ 3

Класс: ___________   Дата: _______________
Фамилия, имя: ______________________________________

1. Какой инструмент используют для сверления отверстий в древесине?
    А) Коловорот
    Б) Топор
    В) Рубанок
    Г) Стамеска

2. Какие пороки древесины считаются наиболее опасными при обработке?
    А) Мелкие трещины
    Б) Крупные сучки
    В) Небольшие сучки
    Г) Незначительное коробление

3. Какой вид защиты древесины наиболее долговечен?
    А) Масляная краска
    Б) Лак на основе спирта
    В) Полиуретановый лак
    Г) Водная морилка

4. Что означает выражение 'припуск на обработку' в столярном деле?
    А) Дополнительный слой для последующей обработки
    Б) Скидка на качество
    В) Технологический зазор
    Г) Излишки клея

5. Установите соответствие между видом стружки и способом её получения:
    1. Ленточная   а) Фанерное производство
    2. Кольцевая   б) Строгание рубанком
    3. Спиральная   в) Токарная обработка
         г) Шлифование

6. Установите соответствие между видом отделки и его целью:
    1. Грунтование   а) Придание блеска и гладкости
    2. Окрашивание   б) Подготовка к финишной обработке
    3. Полирование   в) Создание цветного покрытия
         г) Защита от насекомых

7. Установите соответствие между инструментом и правилом безопасности:
    1. Пила   а) Не направлять острие на себя
    2. Стамеска   б) Не работать тупым инструментом
    3. Рубанок   в) Закреплять деталь в тиски
         г) Работать в перчатках

8. Установите правильный порядок обработки заготовки древесины:
    А. Шлифование
    Б. Распиливание по размерам
    В. Проверка влажности
    Г. Строгание поверхности

9. Установите последовательность окончательной отделки изделия из дерева:
    А. Окраска краской
    Б. Очистка от пыли
    В. Грунтовка
    Г. Шпатлёвка

10. Назовите минимальное расстояние между пилящим полотном и рукой при работе с пилой.
Ответ: ___________________________


КЛЮЧ К ТЕСТУ

Вариант 1
1. Б
2. Б
3. Б
4. Б
5. 1-б,2-в,3-а
6. 1-в,2-б,3-а
7. 1-в,2-а,3-г
8. В,Б,Г,А
9. Г,В,Б,А
10. Сосна

Вариант 2
1. А
2. В
3. Б
4. В
5. 1-в,2-б,3-а
6. 1-г,2-а,3-в
7. 1-а,2-б,3-г
8. А,Б,В,Г
9. В,Г,А,Б
10. Соединение встык с накладкой

Вариант 3
1. А
2. Б
3. В
4. А
5. 1-б,2-а,3-в
6. 1-б,2-в,3-а
7. 1-в,2-а,3-б
8. В,Б,Г,А
9. Б,Г,В,А
10. 15 сантиметров

